**СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

”\_\_\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. ”\_\_\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**

на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_руб.
 строительных работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_руб.
 монтажных работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_руб.
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_руб.
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_руб.
Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 200\_\_ г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Обоснование** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Стоимость единицы, руб.** | **Всего в базисных ценах, руб.** | **Коэфф. Пересчета и нормы НР и СП** | **Всего в текущих ценах, рую.** |
| **Всего** | **В том числе** |
| **Осн.З/п** | **Эк.Маш.** | **З/пМех** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **1** | **ТЕР- 01- 01- 00302** | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы, экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 М3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Козп=16 Кэм=6,87 (III КВАРТАЛ 2019 ГОДА) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НР=81% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СП=40% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБЪЕМ1: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2** | **ТЕР- 01- 02- 057-02** | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без крепления с откосам, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Козп=16 (III квартал 2019 г.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НР=68%  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СП=36%  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **3** | **ТЕР- 01- 01- 013-02** | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы, экскаваторами с ковшом вместимостью 1(1-1,2) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Козп=16 Кмат=9,17 Кэм=6,83 (III квартал 2019 г.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НР=81% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СП=40% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБЪЕМ3: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **ТЕР- 01- 01- 033-01** | Засыпка траншеи и котлованов с перемещением грунта до 5м бульдозерами мощностью 59 Квт (80 л.с.) группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Козп=16 Кэм=6,66 (III квартал 2019 г.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НР=81% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СП=40% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБЪЕМ 4: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5** | **ТЕР- 26- 01- 057-01** | Устройство гидроизоляции из гидроизоляционного материала (геомембрана толщиной 1мм) | 100 м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Козп=16 Кмат=3,5 Кэм=5,55 (III квартал 2019 г.)  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НР=85% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СП=56% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6** | **ССЦ 01- 101- 2736** | Тканный геотекстиль МЕАСТАБ-ТН 33 | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **7** | **ССЦ 01- 101- 2737** | Материал рулонный гидроизоляционный МЕАПЛАСТ-ПВД 1мм | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **8** | **ФЕР 27-04-001-1** | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **9** | **ТЕР 01-02-061-3** | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунтов 1-3 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ИТОГИ ПО СМЕТЕ:** |
| **ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ** |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2019г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |
| **Итоги по смете:** |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы | 0,00 |  |  |  |
| Итого Монтажные работы | 0,00 |  |  |  |
| Итого | 0,00 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Материалы | 0,00 |  |  |  |
| Машины и механизмы | 0,00 |  |  |  |
| ФОТ | 0,00 |  |  |  |
| Накладные расходы | 0,00 |  |  |  |
| Сметная прибыль | 0,00 |  |  |  |
| **ВСЕГО по смете** | 0,00 |  |  |  |

**Составил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Проверил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**